JAMMER ÁUDIO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SOBRE O Kit Gerador de Ruído Branco bloqueador de gravador de áudio

Tamanho: 4,25 @ x 2,5 @ x 1,5 @

Peso: 200 gramas

Bateria: Usa apenas uma bateria alcalina de 9 volts.

A bateria alcalina deve durar várias horas de uso, dependendo do configuração de volume.

TEORIA

Todos os tipos de dispositivos com erros transmitem ou gravam todos os sons gerados dentro de sua detecção alcance. O Kit Gerador de Ruído Branco bloqueador de gravador de áudio gera um som que mascara a voz humana. Contanto que o volume da conversa é menor que o volume do Kit Gerador de Ruído Branco bloqueador de gravador de áudio, nenhum dispositivo de escuta pode separar a conversa do ruído oculto.

INSTRUÇÕES PARA ÁUDIO JAMMER

O Kit Gerador de Ruído Branco bloqueador de gravador de áudio protege suas conversas de escutas, gerando um som de máscara não filtrável que varia aleatoriamente em frequência e amplitude. Todos o bisbilhoteiro ouvirá um barulho alto.

O Kit Gerador de Ruído Branco bloqueador de gravador de áudio é eficaz contra qualquer dispositivo de escuta baseado em microfone, incluindo RF transmissores (bugs), gravadores, microfones de espingarda e microfones com fio. Isto também protegerá contra os tipos de reflexão por microondas e laser, que monitora as ondas sonoras refletidas em superfícies de vidro, como janelas.

USANDO O Kit Gerador de Ruído Branco bloqueador de gravador de áudio

O bloqueador de áudio deve ser colocado no centro da área de conversação com o alto-falante voltado para cima. Ligue a unidade e ajuste o controle de volume para um nível. Lembre-se de que para obter a máxima proteção, você deve falar mais baixo que o som gerado pelo Kit Gerador de Ruído Branco bloqueador de gravador de áudio.

Lembre-se de que quanto maior a sala, maior será o volume. O Kit Gerador de Ruído Branco bloqueador de gravador de áudio deve fornecer um ruído de mascaramento em uma área de 50 metros quadrados volume. Para salas muito grandes, recomendamos um jammer de áudio adicional para cada 50 metros quadrados de área.

Como as escutas podem estar ocultas em qualquer lugar, tente conduzir suas conversas quando não estiver protegido, afastado de telefones, lâmpadas, rádios etc. Entre você e a pessoa com quem está falando.

COLOCAÇÃO do ÁUDIO JAMMER

Ao escolher onde colocar o jammer de áudio, preste muita atenção ao layout da sala. Em uma pequena sala sem janelas, a colocação no centro da sala seria funciona melhor. Para um escritório com uma janela, o posicionamento deve estar onde ambas as janelas e a mesa está coberta. Em salas grandes ou com várias janelas, mais de será necessário um jammer para cobrir as janelas e o resto da sala.